**钢质门采购招标公告**

伟浩建设集团有限公司因施工需要，现就东营市经济开发区某工地钢质门采购进行公开招标，欢迎各厂家前来报名，现将采购信息公告如下：

1. **情况说明：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **单位** | **数量** | **规格型号** |
| 1 | 钢质门 | 平方米 | 397.5 | 钢质门（颜色选用橘黄色）：钢质门均设观察窗口，窗口在门中间，观察口距地面1.4米处，尺寸为0.5×0.5米，设置合页4个，三段均分，最上侧为两个合页，锁具为中高档产品，冷轧钢板厚度不小于1mm，门底槛为不锈钢材质，标准同门板； |
| 2 | 隔音门 | 平方米 | 22.68 | 钢制 |
| 3 | 钢木门 | 平方米 | 162.93 | 钢木门（颜色选用枣红色）：设置合页4个，三段均分，最上侧为两个合页，锁具为中高档产品，冷轧钢板厚度不小于1mm； |
| 4 | 钢防盗门 | 平方米 | 2.52 | 财务室，颜色选用枣红色 |
| 5 | 钢制防火门 | 平方米 | 51.36 | 甲级防火门，加工制作安装，耐火极限满足1.5H，钢板厚度不低于0.8mm,门框钢板不低于1.2mm，填充材料满足消防验收要求。 |
| 6 | 钢制防火门 | 平方米 | 29.88 | 乙级防火门，加工制作安装，耐火极限满足1.0H，钢板厚度不低于0.8mm门框钢板不低于1.2mm，填充材料满足消防验收要求。 |
| 7 | 钢制防火门 | 平方米 | 23.04 | 丙级防火门，加工制作安装，耐火极限满足0.5H，钢板厚度不低于0.8mm门框钢板不低于1.2mm，填充材料满足消防验收要求。 |
| 8 | 防火窗 | 平方米 | 78.93 | 甲级防火窗加工制作安装、固定扇 |

**报价包含、税金、运费。**

**二、报名须知**

1、参与招标企业提供【营业执照、法定代表人或代理人身份证】复印件一份进行报名，复印件需加盖投标人公章，以上有关证件必须在有效期内。

2、参与招标企业信誉良好，与本公司无法律纠纷及不良记录，并且财政资信状况良好。

**三、投标保证金**

1、为保证本次招标秩序和诚信，投标人报名须交纳投标保证金5000.00元（大写：伍仟元整），必须从投标人公司账户交纳（与投标人名称不一致时无效），交纳方式必须为电汇，不接受电汇之外的任何交纳方式，在汇款日起3日内携带营业执照复印件到财务开具收款收据。投标保证金必须在2022年7月7日18：00前到账。否则，视为弃权。

交纳投标保证金须备注：“钢质门投标保证金”。

**账户名称：伟浩建设集团有限公司**

**账号：613010101421000082**

**开户行：东营莱商村镇银行营业部**

**行号：320455000019**

2、中标人的投标保证金在签订供货合同后7日内无息退还。未中标人的投标保证金在确定中标人后7日内予以无息退还（**需提供营业执照复印件、身份证复印件、开户许可证复印件**）。

3、以下情况投标保证金不予退还：

①投标人在递交投标报价后，拟定中标人要求提高或者撤销其报价的。

②中标人在接到签订合同的通知三日内，扔拒不签署合同协议的。

③扰乱正常开标秩序、影响招标人正常工作的。

④经招标人审查，以及其他投标人举报，确定存在围标及虚假投标行为的。

⑤只要投标人参与投标，即被认为认可以上规定。

1. **报名时间及方式**
1、报名开始时间**：**2022年7月1日—7月7日，每天上午8:00-12:00下午14:00-18:00（接受电话报名）。
2、报名地点：伟浩世贸中心23A采购部
2. 报名联系人：陈先生13176644888

现场勘查技术要求联系人：许经理18954639577 宋经理13306475596

1. 监督电话：董经理0546-8087858/0546-8082252

五、**开标及相关要求**

1、开标时间：2022年7月8日9:00。

2、开标地点：伟浩世贸中心23A采购部

3、**开标当天投标单位需要带：品牌、营业执照复印件、授权委托书、身份证复印件、投标报价单、单位产品宣传单或宣传资料及业绩等资料制作成投标文件，加盖公章，并进行封存**。

4、本项招标报价含税金、运费，采用单项报价的方式。

5、开标时，投标人将已封存的投标文件交于招标人工作人员。

6、开标后，招标人有权根据招标情况，将公开招标调整为竞标或询价方式确定合作供货商。