**楼顶防水工程招标公告**

伟浩建设集团有限公司因施工需要，现就潍坊高新区某项目楼顶防水工程进行公开招标，欢迎有施工能力的单位前来投标，现将主要情况公告如下：

1. **情况说明**

**施工地点**：潍坊高新区

**施工内容**：施工蓝图设计范围内防水工程的施工，施工面积约为18000㎡，具体施工要求详见附件清单

**承包方式**：包工包料

**二、报名须知**

1、参与招标企业提供【营业执照、法定代表人或代理人身份证】复印件一份进行报名，复印件需加盖投标人公章，以上有关证件必须在有效期内。

2、参与招标企业信誉良好，与本公司无法律纠纷及不良记录，并且财政资信状况良好。

3、参与招标企业投标前必须自行组织人员踏勘现场等了解详细实施内容。

**三、投标保证金**

1、为保证本次招标秩序和诚信，投标人报名须交纳投标保证金10000.00元（大写：壹万元整），必须从投标人公司账户交纳（与投标人名称不一致时无效），交纳方式必须为电汇，不接受电汇之外的任何交纳方式，在汇款日起3日内携带营业执照复印件到财务开具收款收据。投标保证金必须在开标前到账。否则，视为弃权。

交纳投标保证金须备注：“**楼顶防水工程投标保证金**”。

账户名称：**伟浩建设集团有限公司**

账 号：**222133062920**

开 户 行：**中国银行潍坊分行**

行 号：**104458000012**

2、中标人的投标保证金在签订供货合同后7日内无息退还。未中标人的投标保证金在确定中标人后7日内予以无息退还。

3、以下情况投标保证金不予退还：

①投标人在递交投标报价后，拟定中标人要求提高或者撤销其报价的。

②中标人在接到签订合同的通知三日内，扔拒不签署合同协议的。

③扰乱正常开标秩序、影响招标人正常工作的。

④经招标人审查，以及其他投标人举报，确定存在围标及虚假投标行为的。

⑤只要投标人参与投标，即被认为认可以上规定。

1. **报名时间及方式**
1、报名开始时间**：20**22年6月15日至2022年6月20日，上午8:00-12:00，下午14:00-18:00，

2、报名地点：潍坊市高新区潍县中路与东风东街交叉口金融广场6座510室 （接受电话报名）

3、报名联系人：王先生13608951007

项目现场及图纸勘查联系人：王经理18678632366。

4、监督电话：0546-8012252/8087858。

五、开标及相关要求

1、开标时间：2022年6月20日下午14：30。

2、开标地点：潍坊市高新区潍县中路与东风东街交叉口金融广场6座512室。

3、开标当天投标单位需提供：营业执照复印件、授权委托书、身份证复印件、投标报价单、单位产品宣传单或宣传资料及业绩等资料制作成投标文件，加盖公章，并进行封存。

4、本项招标报价采用单项报价的方式。

5、开标时，投标人将已封存的投标文件交于招标人工作人员。

6、开标后，招标人有权根据招标情况，将公开招标调整为竞标或询价方式确定合作供货商。

**附件：**

**工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 楼顶防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4.0厚自粘型聚酯胎带保护层（片岩）SBS改性沥青防水卷材2.要求:屋面防水基层表面应先消除建筑垃圾、积灰浮浆、松动疙瘩,清洗污垢,油污、铁锈处应先用汽油等有机溶剂及钢丝刷清除干净；凹凸不平处用1:2.5水泥砂浆顺坡找平；3.垃圾外运及管根防水费用在报价中综合考虑。4.其他要求详见图纸设计说明 | 平方米 | 18000 |  |  |  |
| 2 | 含税 合计 |  |  |  |

备注：最终结算工程量按实际施工完成的合格工程量为准。

付款方式： 投标单位：

 代理人：

税率： 联系方式：